DESCRIPCIÓN EQUIPAMIENTO RESIDENCIA LLAVE EN MANO

 Construcción: 970.33 m2,

SOT: 194.35 m2 PB: 262.18 m2, PA: 310.19 m2, AZ: 203.61 m2. Cochera: 4 autos.

 Recámaras: 3 en planta alta con opción a 4ta recámara y 1 estudio/recámara/cine en planta baja. Baños: 8 completos y 1 medio.

Cimentación de concreto armado con zapatas aisladas y corrida, pedestales, trabes de liga y muros de enrase de contención con impermeabilizante donde se requiera. Incluye fumigación anti-termita.

 Firme de concreto con plástico para barrera de vapor y fumigación anti-termita. ⎫ Muros interiores de block de cemento-arena curado a vapor.

 Muros exteriores de block con aislamiento térmico, baja 8-10 grados la temperatura.

 Castillos, cerramientos, columnas y vigas de concreto armado.

 Losa de concreto armado con sistema de vigueta y bovedilla.

Pretiles en azotea con muros de block de cemento-arena curado a vapor.

 Zarpeo y afine para acabados exteriores.

Yeso para acabados interiores en muro y cielo. No incluye plafones decorativos.

 Impermeabilización en azotea con membrana SBS 4 mm garantía con proveedor de 10 años.

 Impermeabilización de cisterna, alberca, regaderas, sink, balcones y fachadas con Sellotex.

Cocina integral con barra, isla, cajones y gabinetes con enchapado de encino, herrajes de cierre lento, cubierta de cuarzo nacional y repisas de madera en despensa (no incluye electrodomésticos).

 4 walk-in closet con enchapado de encino (cajonera, zapatera extraíble, belicera y tubería colgante).

 Repisas de madera con enchapado de encino en closet de blancos.

 Puertas semi sólidas con enchapado de encino, marco de 17 cm, triple bisagra y chapa.

 Cancelería (puertas y ventanas) Cuprum Eurovent Serie 150 de vidrio sencillo, doble vidrio 6 mm en fachada, sellado interior/exterior y mosquiteros (No incluye espejos de baño y canceles de regaderas).

 Barandales de vidrio templado en escaleras y balcones de recámaras.

 Tina con hidromasaje y accesorios de llaves y cascada en baño principal.

 12 paneles solares de 540W con inversor y trámite ante CFE.

 Pisos de mármol Santo Tomás o similar en áreas comunes, porcelanato de gran formato de 60x120, 60x90, 45x90, 60x60 y 19x59 cm en recámaras, baños, vestidores y exteriores.

 Alberca de concreto armado, impermeabilizada, azulejo veneciano, bomba y filtro.

 Alturas de entrepisos de 3.60 m.

Climas: Aire acondicionado seccionado inverter Fan & Coil de alta eficiencia.

 2 preparaciones de asador: barra cubierta de granito con tarja, mezcladora y hueco para asador.

Preparaciones para casa inteligente: cámaras de seguridad, TV, voz y datos, iluminación, persianas, portón de cochera, sistema de riego y paneles solares (No incluye jardinería).

 Muebles sanitarios (WC) marca Castel línea Venus one-piece.

 Mezcladoras de lavabos y regaderas marca Helvex línea Proyecta.

 Lavabo Helvex o Castel línea Marcus o similar, según gusto de cliente.

 Iluminación LED marca Tecno Lite y GeoPower (No incluye candiles y Brackets).

 Accesorios eléctricos Leviton línea Decora.

 Cisterna en área de cochera de 8,000 litros con preparación para hidroneumático.

 Cantera nacional, rajuela, porcelanato tipo duela o similar para fachadas.

Pintura Berel interior y exterior.

 Accesos de Triple-Altura, espacios amplios y distribución funcional

Preparación para elevador

Terreno 741.488 m2, Frente: 5.373 m, Fondo: 31.833 m, Jardín: 357.60 m2 + 40.46

A menos de 5 km encontrarás: Plaza Las Villas, Plaza Paseo La Rioja, Esfera City Center, Pueblo Serena y más plazas comerciales.

 Señor de la Misericordia, Parr. San José del Uro.

Colegios: Madison, I. San Roberto, St. Joseph, Oxford, Mirasierra.

Preparatorias: Prepa TEC, Universidad Regiomontana.

 Santander, Banorte, Scotiabank, CitiBanamex y más.

 Hospital Christus Muguerza.

Costco, Soriana y HEB. Restaurantes.

 Club de Golf La Herradura, Club de Golf Valle Alto.

5 gasolineras