**CUADRO DE ACABADOS**

**RECIBO**

* Pisos: Piso estructurado de bambú o similar
* Contra zócalos: De madera de 3” de altura
* Pared: Tarrajeado, empastado, pintura látex color blanco
* Puerta: Madera caoba

# SALA- COMEDOR

* Pisos: Piso estructurado de bambú o similar
* Contra zócalos: De madera de 3” de altura
* Pared: Tarrajeado, empastado y pintado al látex
* Vidrios: Sistema de ventanas y mamparas templados marca Miyasato
* Comunicaciones: Punto de TV
* Otros: Conexión para parlantes en techo, conexión para aire acondicionado

# ESTUDIO

* Pisos: Piso estructurado de bambú o similar
* Contra zócalos: De madera de 3” de altura
* Pared: Tarrajeado, empastado y pintado al látex
* Vidrios: Sistema de ventanas y mamparas templados marca Miyasato
* Otros: Conexión para parlantes en techo, conexión para aire acondicionado

# COCINA

* Pisos: Porcelanato importado
* Contra zócalos: Acero Inoxidable de h=15cm debajo de muebles bajos. Porcelanato del mismo tipo del piso h=15cm (Donde corresponda)
* Tablero y salpicadero: Granito
* Pared: Acabado pintura látex donde corresponda
* Vidrios: Sistema de ventanas y mamparas templados Miyasato
* Muebles: Mueble bajo acabado en acrílico blanco de 18 mm de espesor y el interior en melamine color blanco

Mueble alto acabado acrílico blanco de 18 mm de espesor y el interior en melamine color blanco

* Grifería: Mezcladora de lavadero importado marca Moen o similar
* Comunicaciones: Punto de TV
* Puerta: Contra placada en madera caoba con sistema vaivén
* Otros: Sistema de gas y corriente para cocina

Punto de agua para refrigeradora

# BAÑO DE VISITA

* Piso : Porcelanato importado
* Pared: Porcelanato importado de piso a techo
* Aparatos: Lavatorio Klipen Boreal color blanco h=0.16cms o similar Inodoro One Piece Vainsa o similar
* Grifería: Monocomando importado marca Moen o similar
* Tablero, Salpicadero y Mandil: Granito
* Puerta: Contra placada en madera caoba con marco de cajón
* Otros: Espejo biselado

# LAVANDERÍA

* Pisos: Porcelanato Decorela Bari Gris claro 0.60cms x 0.60cms o similar
* Pared: Porcelanato 0.60 x 0.60cm, h= 1.20m, color blanco y donde corresponda acabado tarrajeado y pintado
* Contra zócalos: Porcelanato del mismo tipo del piso h=10cm
* Aparato: Lavadero modelo Amazonas, con grifería cromada a la pared con agua fría y agua caliente
* Conexiones: Agua fría y caliente para combo Lavadora-secadora
* Puerta ventana: De aluminio con cristal arenado
* Puerta: De aluminio con cristal central arenado
* Otros: Terma eléctrica

# DORMITORIO DE SERVICIO

* Piso: Porcelanato Rectificado por definir (continuar piso de lavandería)
* Contra zócalos: Del mismo acabado del piso, h= 0.10cm
* Pared: Tarrajeado, pintado con pintura látex
* Vidrios: Marco de aluminio y vidrio crudo
* Puerta: Contra placada con MDF de 4 mm de espesor
* Closet Repisas de Melamine color blanco

# BAÑO SERVICIO

* Piso: Porcelanato Rectificado por definir (continuar piso de dormitorio de servicio)
* Contra zócalos: Del mismo acabado del piso, h= 0.10 cm
* Paredes: Tarrajeado, pintado con pintura látex
* Paredes ducha: Cerámico 0.30 x 0.30cm, h= 2.10m, color blanco
* Puerta: Contra placada con MDF de 4 mm
* Aparatos: Inodoro Rapid Jet Plus color blanco

Lavatorio Máncora con pedestal universal color blanco

* Griferías: Vainsa línea modelo Mali Bares o similar cromo 4” para lavatorio

Vainsa línea modelo Mali Bares o similar cromo 8”de dos llaves para ducha

# DORMITORIO PRINCIPAL

* Pisos: Piso estructurado de bambú o similar
* Contra zócalos: De madera de 3” de altura
* Pared: Tarrajeado, empastado, pintura látex color blanco
* Vidrios: Sistema de ventanas en vidrio templado Miyasato
* Comunicaciones: Punto de TV
* Puerta: Contra placada en madera caoba con marcos de cajón
* Otros: Punto de conexión para aire acondicionado

# W. CLOSET

* Pisos: Piso estructurado de bambú o similar
* Contra zócalos: De madera de 3” de altura donde corresponda
* Pared: Tarrajeado, empastado, pintura látex color blanco
* Puerta: Contra placada en madera caoba con marco de cajón
* Mueble: Melamine de 18 mm blanco de piso a techo, incluye cajoneras, barra de aluminio, repisa

# BAÑO PRINCIPAL

* Piso : Porcelanato importado
* Pared: Porcelanato importado de piso a techo
* Aparatos: Lavatorio Rectangular Origin Blanco 0.60 x 0.40cm o similar Inodoro one piece Vainsa o similar

Tina de acrílico o similar color blanco

* Grifería: Monocomando, importada marca Moen línea Minimalista o similar

Monocomando para tina/ducha importada marca Moen línea Minimalista o similar

* Tablero: Granito
* Puerta: Contra placada en madera caoba con marco de cajón
* Otros: Espejos biselados.

# DORMITORIO SECUNDARIO 01

* Pisos: Piso estructurado de bambú o similar
* Contra zócalos: De madera de 3” de altura
* Pared: Tarrajeado, empastado, pintura látex color blanco
* Vidrios: Sistema de ventanas en vidrio templado Miyasato
* Comunicaciones: Punto de TV
* Puerta: Contra placada en madera caoba con marco de cajón
* Otros: Punto de conexión para aire acondicionado

# W. CLOSET

* Pisos: Piso estructurado de bambú o similar
* Contra zócalos: De madera de 3” de altura donde corresponda
* Pared: Tarrajeado, empastado, pintura látex color blanco
* Puerta: Contra placada en madera caoba con marco de cajón
* Mueble: Melamine de 18 mm blanco de piso a techo, incluye cajoneras, barra de aluminio, repisa

# BAÑO SECUNDARIO 01

* Piso : Porcelanato importado
* Pared: Porcelanato importado de piso a techo
* Aparatos: Lavatorio Rectangular Origin 0.60cm x 0.40cm color blanco
* Grifería: Monocomando, importada marca Moen línea Minimalista o similar

Monocomando de ducha importada marca Moen o similar

* Tablero y Salpicadero Granito
* Puerta: Contra placada en madera caoba con marco de cajón

# DORMITORIO SECUNDARIO 02

* Pisos: Piso estructurado de bambú o similar
* Contra zócalos: De madera de 3” de altura
* Pared: Tarrajeado, empastado, pintura látex color blanco
* Vidrios: Sistema de ventanas en vidrio templado Miyasato
* Comunicaciones: Punto de TV
* Puerta: Contra placada en madera caoba con marco de cajón
* Closet: Puerta en Melamine de 18 mm blanco de piso a techo

Incluye cajoneras, barra de aluminio, repisas y un punto de tomacorriente en el interior

* Otros: Punto de conexión para aire acondicionado

# BAÑO SECUNDARIO 02

* Piso : Porcelanato importado
* Pared: Porcelanato importado de piso a techo
* Aparatos: Lavatorio Rectangular Origin 0.60cm x 0.40cm color blanco
* Grifería: Monocomando, importada marca Moen línea Minimalista o similar

Monocomando de ducha importada marca Moen o similar

* Tablero y Salpicadero Granito
* Puerta: Contra placada en madera caoba con marco de cajón

# DORMITORIO SECUNDARIO 03

* Pisos: Piso estructurado de bambú o similar
* Contra zócalos: De madera de 3” de altura
* Pared: Tarrajeado, empastado, pintura látex color blanco
* Vidrios: Sistema de ventanas en vidrio templado Miyasato
* Comunicaciones: Punto de TV
* Puerta: Contra placada en madera caoba con marco de cajón
* Otros: Punto de conexión para aire acondicionado

# W. CLOSET

* Pisos: Piso estructurado de bambú o similar
* Contra zócalos: De madera de 3” de altura donde corresponda
* Pared: Tarrajeado, empastado, pintura látex color blanco
* Puerta: Contra placada en madera caoba con marco de cajón
* Mueble: Melamine de 18 mm blanco de piso a techo, incluye cajoneras, barra de aluminio, repisa

Incluye cajoneras, barra de aluminio, repisas y un punto de tomacorriente en el interior

.

# BAÑO SECUNDARIO 03

* Piso : Porcelanato importado
* Pared: Porcelanato importado de piso a techo
* Aparatos: Lavatorio Rectangular Origin 0.60cm x 0.40cm color blanco.
* Grifería: Monocomando, importada marca Moen línea Minimalista o similar

Monocomando de ducha importada marca Moen o similar

* Tablero y Salpicadero Granito
* Puerta: Contra placada en madera caoba con marco de cajón

# ESTAR

* Pisos: Piso estructurado de bambú o similar
* Contra zócalos: De madera de 3” de altura
* Pared: Tarrajeado, empastado y pintado al látex
* Vidrios: Sistema de ventanas en vidrio templado marca Miyasato

# TERRAZA

* Piso: Porcelanato tipo rustico importado
* Parrilla: Sistema de parrilla completo con plancha de acero inoxidable, lavatorio y tablero de granito
* Otros: Conexión para parlantes

# OTROS

* Cisterna subterránea de 3.00m3 en cada casa
* Pozo a tierra
* Luminarias en exteriores y área común